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张家港市二轻机械有限公司

ZHANGJIAGANG SECOND LIGHT INDUSTRY MACHINERY CO.,LTD.


ZJ系列自动加料机

1. 概述

本机采用低真空气流输送技术，将粒料自动输送到成型机料斗之中，同时和 STG系列料斗式干燥机等成型机配套使用。如原料不需要干燥则可单独配套，使加工过程中的上料输送、干燥工艺一气呵成，大大降低劳动强度，提高了效率，文明安全。

该机能长时间连续运转，只要开一下电源开关，即可开动机器，自行完成加料作业。

2. 主要规格型号

	型    号
	ZJ200
	ZJ400
	ZJ600
	ZJ1000

	最大静压 Pa
	6600
	7800
	9000
	9800

	最大风量 m3/min
	2
	3.4
	4.2
	5


	电动机功率 KW
	0.75
	1.5
	2.2
	4(5.5)

	电动机转速 r/min
	2800
	2900

	电源
	380V  50HZ  三相四线制

	输送能力
㎏/h
	5m
	200
	400
	600
	1000

	
	10m
	150
	300
	450
	700

	
	15m
	－
	240
	360
	－

	吸气料斗容量 L
	10
	10
	25
	30

	输送软管直径 mm
	40
	40
	50
	50

	吸气软管直径 mm
	40
	50
	50
	60


注：输送能力的设定条件

（1） 使用粒料表观比重为0.63的新线粒料；

（2） 输送垂直高度不超过3米；

（3） 输送距离5-10米，均包括垂直部分距离3米。

	序号
	名  称

	1
	加料斗

	2
	吸气管

	3
	电器箱

	4
	滤清器

	5
	风机

	6
	吸料管

	7
	二次吸风口

	8
	软管连接器

	9
	信号线

	10
	输送管

	11
	微动开关


3. 结构示意图
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4. 产品实物图
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地址：江苏省张家港市三兴镇白熊路66号              联系人：来佳
联系电话：0512-58578028 / 13358030731                传真：0512-58574703
公司网址：http://www.greatwall-cn.com/ 

_1293257124.dwg

_1251270466.dwg

